附件1:需求信息

一. 项目所需产品类别数量。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 体检自助登记一体机硬件 | 台 | 1 |
| 2 | ▲系统集成 | 项 | 1 |

注：标▲产品为核心产品

二．技术和服务要求

1. **\*与体检系统实现深层次化接口；**
2. 必须支持与医院体检系统的无缝对接，并保持系统运行稳定、快捷、准确；
3. **\*自助登记机实现客户刷身份证完成自助报道，自助打印导引单和检验条码；**

三、功能要求

|  |  |
| --- | --- |
| **\***自助登记机 | 1.个检人员报到：支持个检人员扫描身份证一键完成体检人员的确认，并为体检者自动打印体检导引单和条形码等。体检客户可直接进行分诊查体，有效的对体检人员进行分流2.团检人员报到：支持企事业及单位团检人员扫描身份证一键完成体检人员的确认。及自助打印导诊单等功能3.个性化套餐选择（问卷填写）：主要实现现场散客的体检套餐选择，在标准的体检套餐方案之外，为客户提供针对性的”1+X”个性化项目。同时实现客户自动打印体检导引单和条形码，快速完成个人体检登记4.互联网人员报到：主要针对在互联网预约平台、微信 “ 微健康 “ 服务平台，通过“ 1+X “ 个性化套餐预订成功的体检客户，实现其到检信息的确认，自动打印体检导引单和条形码，快速完成来自于互联网预约人员的体检登记5.导检单打印：支持由自助登记机为个检客户及团检客户自助打印体检导检单；6.自助机拍照管理：自助机支持报到时现场拍照，照片可打印到纸质导引单上面，同时照片可同步到体检系统，打印在体检报告上。 |

三、硬件参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 设备配件 | 备注 |
| 触摸屏液晶屏 | 19触摸屏 |  |
| 19英寸液晶屏 |  |
| 显示比例4：3 |
| 分辨率1920\*1280P |
| 主机配置 | 主板G41 |  |
| DDR 2G内存 |  |
| 500G硬盘 7200RPM |  |
| 高精滤波电源220V |  |
| 功能模块 | 条码扫描 | 支持一维、二维条码 |
| 二代身份证阅读器 | 公安部认证模块,符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡 |
| 条码打印机 | 条码切刀 |
| 条码外挂托架 |
|  |
| A4黑白激光打印机 |  |
| 其它 | 功放及喇叭 |  |
| USB接口×2 |  |
| 一体机外壳 |  |
| 运费 | 含木架 |  |